Беспилотный летательный аппарат
Supercam-350
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Беспилотный летательный аппарат БЛА «Суперкам» предназначен для выполнения панорамной и плановой аэрофотосъемки и видеосъемки, а также для других похожих задач.

Конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БЛА и варьировать состав бортового оборудования. А герметичное исполнение модуля системы управления и полезной нагрузки существенно продлевает срок службы дорогостоящего оборудования при регулярной эксплуатации беспилотника.

Высокая устойчивость и хорошая управляемость допускают использование БЛА "Суперкам" в сложных метеоусловиях.

Компоновочная схема с тянущей силовой установкой, наилучшим образом соответствует решаемым задачам и обеспечению безопасности персонала. Дополнительный объем внутри консолей крыла беспилотника позволяет разместить на борту БЛА широкий спектр контрольно-измерительной аппаратуры.

Информационно-измерительная аппаратура и САУ обеспечивают видеосъемку и фотосъемку с регистрацией текущих параметров (координаты, высота, номер кадра и т.д.), что значительно облегчает последующую обработку, а главное, позволяет автоматизировать процесс сшивки отдельных кадров и определять координаты объектов.
На БЛА устанавливаются фотокамера, видеокамера, тепловизор и гиростабилизированная телевизионная камера.

С одного пульта управления обеспечивается одновременное управление до 4 БЛА.

	


Базовая комплектация
	№
	Наименование
	Цена, руб.
	Кол-во,
шт.
	Сумма,
руб.

	1
	Наземная станция управления в кейсе
	900
	1
	900

	2
	Наземная антенна
	147
	1
	147

	3
	Беспилотный самолет
	1400
	1
	1400

	4
	Контейнер для БЛА
	15
	1
	15

	5
	Фотокамера профессиональная Canon 600D
	86
	1
	86

	6
	Видеокамера с 10кратным оптическим увеличением управляемая в 2-х осях
	160
	1
	160

	7
	Тепловизор FLIR Tau 640 управляемый в 2-х осях
	650
	1
	650

	8
	Видеокамера сверхвысокой чувствительности overHiSense
	300
	1
	300

	9
	Малогабаритная эластичная катапульта с колом
	15
	1
	15

	10
	Зарядное устройство в кейсе
	75
	1
	75

	11
	АКБ 10 Ач 
	12
	4
	48

	12
	Дополнительные АКБ 10 Ач
	12
	4
	48

	13
	Запасные части и инструменты
	15
	1
	15

	14
	Итого
	
	
	3859


Стоимость включает в себя курс подготовки расчета комплекса. Срок изготовления комплекса 1-2 месяца со дня подписания договора. Цена не включает расходы на доставку.

Опции

	1
	Беспилотный самолет
	1400

	2
	Мачта 7м
	70

	3
	Цифровой видеоканал (1 борт + 1 земля) на 25 км
	700

	4
	Цифровой канал передачи видео на 50 км (1 борт + 1 земля) 
	2000

	5
	Дополнительные АКБ 20Ач 
	24

	6
	Доработка автомобиля для НСУ
	250

	7
	Бензогенератор
	30
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	Наземная станция управления в кейсе пылевлагозащищенного исполнения
	Кейс для транспортировки 

БПЛА 
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Зарядное устройство с комплектом АКБ 
в кейсе пылевлагозащищенного исполнения


ТТХ БЛА S350:
Комплектация №1
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Продолжительность полёта 





                                       240 мин
Диапазон скоростей: 






                            65-120 км/ч;

Дальность радиоканала






                                 50-100км
Дальность передачи видео




                                                          25-50 км

Двигатель: 








                       электрический;

Размах крыла 







                                        3.5 м

Длина 









                                      0.67 м

Вес взлетный








                                       9.5 кг
Тип старта








         эластичная катапульта
Диапазон рабочих температур





                                 -30-+30 С;
ПН сменная (1шт.)
Комплектация №2
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Продолжительность полёта 





                                       300 мин
Диапазон скоростей: 






                            65-120 км/ч;

Дальность радиоканала






                                 50-100км

Дальность передачи видео




                                                          25-50 км

Двигатель: 








                       электрический;

Размах крыла 







                                        3.5 м

Длина 









                                      0.67 м

Вес взлетный








                                       11.5 кг

Тип старта








         эластичная катапульта

Диапазон рабочих температур





                                 -30-+30 С;
ПН сменная (1шт.)
Комплектация №3
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Продолжительность полёта 





                                       200 мин
Диапазон скоростей: 






                            65-120 км/ч;

Дальность радиоканала






                                 50-100км

Дальность передачи видео




                                                          25-50 км

Двигатель: 








                       электрический;

Размах крыла 







                                        3.5 м

Длина 









                                      0.67 м

Вес взлетный








                                         10 кг

Тип старта








         эластичная катапульта

Диапазон рабочих температур





                                 -30-+30 С;
ПН сменная (2шт.)
Отделяемые от центроплана крылья

· облегчают транспортировку, уменьшая габариты кейса
· специальная система крепления крыла к центроплану позволяет ему самостоятельно отделяться в случае жесткой посадки, снижая энергию удара и предохраняя самолет от поломки

· обеспечивают модульность ремонта, в случае поломки заменяется только крыло 

Фотокамера профессиональная Canon 600D
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Общее число пикселей матрицы





18,5 млн.

Фокусное расстояние






28 мм

Тип карт памяти







SD

Формат изображения






JPEG

Интерфейсы








USB 2.0
Встроенный стабилизатор изображения




есть

Очистка датчика изображения





интегрированная система
Видеокамера
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Основные технические характеристики

Вес
                                                                                                           480 г
Габаритные размеры
                                               115х140х112 мм

Разрешение 
                                               500 ТВЛ 

ПЗС матрица
                                               1/4

Оптическое увеличение 
                                               10х

Видеовыход 
                                               PAL
Диапазон рабочих температур 
                                               - 35° ... + 50° 

Тепловизор, стабилизированный в двух осях
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Основные технические характеристики

Вес 
                                                      680 г

Габаритные размеры
                                                      115х140х120 мм

Разрешение 
                                                      640х480

Спектральный диапазон 
                                                      7.5-13.5 мкм 

Диапазон рабочих температур 
                                                      - 40° ... + 50°

Видеовыход
                                                      PAL
Пример фото с высоты 500м. (Наблюдение за сайгаками)
www.unmanned.ru
+7 (3412) 51-51-65

info@unmanned.ru

